**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМБУДСЕРВІС» (ТОВ «ЦЕМБУДСЕРВІС»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 37857277.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:* 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 34; тел.: +380 44 495 33 33; електронна пошта: info@cement.ua.

*Місцезнаходження промислового майданчика:* 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 3-й Травневий провулок, будинок 1-С.

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика у зв’язку з появою новостворених джерел викидів на дільниці фасування та пакування готової продукції.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:* вказаний об’єкт має Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності від 21.10.2024 ОВД Вих. № 158/0/490-24, реєстраційний номер справи 9244 (202310211133) планованої діяльності «Технічне переоснащення дільниці фасування та пакування готової продукції на території діючого підприємства ТОВ «ЦЕМБУДСЕРВІС» за адресою: 51906, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 3-й Травневий провулок, будинок 1-С», виданий Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

На промисловому майданчику підприємства ТОВ «ЦЕМБУДСЕРВІС» знаходиться об’єкт по виробництву будівельних матеріалів: портландцементу та шлакопортландцементу згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010, порошків мінеральних для асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ 9246-1:2023, шлаку меленого гранульованого доменного згідно з ДСТУ Б В.2.7-302:2014. Проектна потужність проммайданчика ТОВ «ЦЕМБУДСЕРВІС» становить 138240 т/рік продукції.

Постачання сировини на підприємство здійснюється автомобільним самоскидним транспортом або залізничними напіввагонами. Сировина подається на дільницю вивантаження та складування сипких фракцій сировинних матеріалів. Цемент із хоперів вивантажується у силос № 1 місткістю 450 т. Для вивантаження і зберігання інших видів сировини облаштовані склад доменного гранульованого шлаку, склад вапняку № 1, склад вапняку № 2, основний склад доменного гранульованого шлаку.

В цеху з виробництва продукції встановлено дві технологічні лінії з виробництва продукції. Обидві лінії аналогічні за складом, кожна складається з наступних вузлів та агрегатів: приймальний бункер, дозатор, сушильний обертовий барабан із газовим пальником, кульовий млин, силос зберігання сухого матеріалу, транспортна система для переміщення сировини і продукції.

Для зберігання готової продукції використовуються 6 силосів (чотири місткістю по 450 т кожен, два місткістю по 50 т кожен). Для вивантаження готової продукції до автотранспорту облаштовано три пункти.

На проммайданчику передбачено за потребою фасування і пакування готового продукту у дрібну тару (паперові мішки). Процес виконується на дільниці фасування та пакування готової продукції, де встановлено наступне технологічне обладнання: силос № 7 місткістю 100 т; транспортувальна система потужністю 16 т/годину; лінія фасування потужністю 16 т/годину; автоматична пакувальна машина (палетайзер) потужністю 640 мішків на годину.

Для проведення ремонтних робіт в ремонтно-механічному цеху (РМЦ) встановлено обладнання для механічної обробки металів: заточувальний і свердлильний верстати. Зварювальні роботи виконуються на посту РЕДЗ. Для опалювання приміщення РМЦ встановлено котел твердопаливний типу «Буржуйка», який працює на дровах. Теплова потужність котла становить 0,006 МВт; витрата палива – 4 т/рік.

Для вхідного контролю якості сировини і визначення якості продукції в лабораторії встановлено сито.

Для зменшення забруднення атмосферного повітря речовинами у вигляді суспендованих твердих частинок на технологічному обладнанні встановлено наступне пилогазоочисне устаткування (ПГОУ): на сушильних обертових барабанах: І ступінь – батарейний циклон; ІІ ступінь – рукавний фільтр; на млинах, силосах, лінії фасування –рукавні фільтри, які очищуються (регенеруються) за рахунок пневматичного удару імпульсом стисненого повітря.

На промисловому майданчику наявні 49 джерел викидів забруднюючих речовин, з них організованих – 18, неорганізованих – 29, пересувних – 2.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,003 т/рік; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0000059 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0003 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 22,850538 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 4,331 т/рік; сірки діоксид – 0,018 т/рік; оксид вуглецю – 15,478 т/рік; НМЛОС – 0,002 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,037029 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 0,026 т/рік. Парникові гази: метан – 0,0592 т/рік; вуглецю діоксид – 3278,323 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,0061 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Міндовкілля №448 від 27.06.2023, об’єкт належить до другої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* не передбачаються, оскільки перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* не передбачено.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, встановлені відповідно до наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 та №540 від 13.10.2009, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Дніпропетровську обласну військову адміністрацію за адресою: 49004, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 1; тел. 0 800 505 600; e-mail: e-contact.dp.gov.ua, zverngrom@adm.dp.gov.ua.

*Строки подання зауважень та пропозицій:* протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.